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Odbroušené nálitky + odstraněný čep zpětného chodu (ložiska demonstrační)





Zaslepené otvory pro automatické vypínání spojky








