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работ
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	Наименование
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	Летом
	зимой
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ч

контрольный осмотр

(перед ВЫХОДОМ и на малых привалах на марше)

	Проверить
	Уровень масла в Каргере двига‑
	а
	АКл-10
	Е‚КЗп-b

	
	теля Ы при необходимости
	
	или АК- i 5
	гоСт

	
	дали гь
	
	гаст
	1862-60


1862-00

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Nо 1

(после каждого выхода в эксплуатацию)

	Заправить

маслоАл
	Картер двигателя
	
	АКп-1 О

или АК 15
	лКЗп-G
	

	Смавать
	Ось педали мекашизма ножного

ггереключенин передач
	7
	УС-2
	УС-2
	1

	Промасгит
	Сетку воздушного фильтра,

градварительно промЬгч
	в
	АКп-1 Q
	Акзп в
	1

	
	Воздухаочиститепь (летом через
	
	
	
	


500 км пробега, а s особо

пыльных условиях через 150-2о0

км пробега, зимой через каждые

1000 км пробега )

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Nо Z

(через каждые 1000 км пробега)

Выполняются все работы, предусмотренные То дно 1 и

дополнительно:

	Заменить

масло
	В картере двигателя
	1
5
	АКп 10

или АК-1 ti
	А КЗiпаб
	

	Проверм гь
	Уровень масла в коробке передач

И при необходимости делить
	б
	АКп-10

игги
	АКЗп-б
	

	
	
	
	АК-1 а
	
	

	
	Ступицы колес
	9 л

м
	УС-2
	УС-2
	

	СМаЭг7. ть
	
	
	
	
	

	
	Опорные подшипники рулевой

колонки
	1
	УС-2
	УС-2
	г

	
	Зажимы аккумуляторной батареи

(предварительно ОЧИСТМЯ их от

окислов)
	
	Тех ниче‑

окий

вазелин
	Тех ийче‑

ский

ввзелшн
	


ТЕХНИЧЕСИоЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Nо 3

(через каждые 2000 км пробега)

Выполняются нее работы, предусмотренные То N© 2 и

дополнительно:

	Заг%IениТь

смазку
	В стуьлицах колес

Поменять колеса местами

В амортизаторах гаередНеИ вилки
	10

17
	1
УС-2

Иипугтриг}

ЛЬНОе

масло 12

(веретен -

Ное 2)

гост
	УС-2

Индуетриа

л ЬНое

масло 12

i: веретен​-

ное 22

гоСТ
	2


1707-51

170751

наимено. Ё д, Сорт смазки ёё

ванне Наименование дё ё 5

работ точек смазки 23 „этом Ё д;

по смазке 2 с: 5 5

г-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Мо З

(пгюдолжение)

Смазать Рукоятку управления дроссепгями 18 УС-2 УС-2 1

Ось рычагов управления 16 УС›2 УС-2 2

сцеплением И ручным ТООМОЗОМ.

верхние наконечники тросов

Шарниры педали, рычапэитяги 15 УС-2 УС-2 1

ножного тормоза

Ось молоточка и фетровую щетку 3 Акгмо АКЗтт-б 1

прерывателя

Шарнир карданного вала 9 УС-2 УС-2 1

Петли откидной части заднего УС-2 ус-г 1

щитка и крышки видика ЗИП

Шарниры хомутов крепления Аки-то АКЗп-о

аозимого имущества и механизм

замка багажного отделения

Трос привода спидометра 2 АКп-1 0 АКЗп-б

Ось и кулачки тормозных колодок 11 УС-2 УС-2 2

Проверить Уровень масла в картере главной 12 Масло Масло

передачи и при необходимости о трансмис- трансмисе-

долить сионное сионное

автотракт. автотракт.

летнее зимнее

ГОСТ ГОСТ

542-50 542-50

Через каждые 4000 км пробега при проведении

технического обслуживания Мо 3

необходимо дополнительно:

Заменить В картере коробки передач 6 АКп-Ю АКЗп-б 1

масло или АК-15

В картере главной передачи 12 Масло Масло 1

трансмнс- трансмис-

сионное сионное

автотракт. евтотракт.

летнее зимнее

В заднем подшипнике генератора 4 УТ-1 УТ-1 1

(констант-с) (констапин)

Смазать цанговые зажимы и регупируе- 14 УС-2 УС-2 2

мые наклонные тяги крепления

КОЛЯСКИ

через каждые 8000 км пробега при проведении

г технического обслуживания По 3

необходимо дополнительно

Заменить В подшипниках рулевой колонки 1 УС-2 ус-г 2

смазку

в пружинка-гидравлических 13 масло масло 2

амортизаторах задней подвески индустриа- индустриа-

льное 12 льное 12

(веретен- (ееретен-

нов 2‘) нов 2)
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